Tablet: Beschreibung

**Ordnen Sie bitte die Begriﬀe den richtigen Beschreibungen zu:**

1

Stelle, an der Daten zwischen zwei Geräten

1

übertragen werden.

Eingangsbuchse zur Stromversorgung des MS

2

Surface Tablet.

Ein Hardwareteil mit mehreren Schnittstellen, über das verschiedene andere Geräte an das Tablet

3

angeschlossen werden können.

Schnittstelle des MS Surface Tablet zur

4

Datenübertragung.

 Ermöglicht die aufrechte Positionierung des Tablet. Hier kann ein Speichermedium unterhalb des

5

6

Ständers eingeführt werden. Versorgt das Gerät mit Strom.

7

8

Ein Eingabegerät, das für die Nutzung des Tablet

zwingend erforderlich ist.

Verkauf.cjd.do@gmail.com

Verbindungsteil, das den Anschluss eines anderen

9

Gerätes ermöglicht. Ermöglicht das Ein- und Ausschalten eines Gerätes.

10

11

Englischer Begriﬀ für „Stift“.

Schnittstelle USB-C-Port Ständer Adapter Startknopf Tastatur Ladekabel Pen

Docking-Station

Surface Connect- Anschluss

Micro SD- Kartenleser

**Bitte kreuzen Sie richtig an:**

2

Wie nennt man den Zugang, über den die Datenübertragung zwischen zwei Geräten erfolgt? (1/5)

Connect-Position Dockingplace Schnittstelle Transferstelle Datenfenster

Welche Aussagen sind richtig? (3/5)

Der „Ständer“ dient der richtigen Positionierung des Tablet.

Die Verbindung zwischen Tastatur und Endgerät (Tablet) erfolgt über den USB-C-Port. Der „Pen“ ist für die Stromversorgung zuständig.

Die Schnittstelle zwischen Tastatur und Endgerät rastet magnetisch ein, wenn man die beiden Teile richtig zusammenführt.

 Zur Ausstattung des Tablet Surface Go gehört ein Ladekabel.

Wo beﬁndet sich der Startknopf beim Surface Tablet Go? (2/5) Auf der Tastatur

Oben links auf dem Tablet Auf der Rückseite des Tablets Oben rechts auf dem Tablet Neben dem Lautstärkeregler

 Welche der nachfolgenden Anschlüsse beﬁnden sich auf der rechten Seite des Tablet Surface Go? (3/5)

USB 3

Headset und Mikrofonbuchse USB-C-Port

HDMI

Surface Connect-Anschluss

Wie nennt die Hardware, bei der auf einen USB-C-Port ein eine andere Schnittstelle für die Datenübertragung mit einem anderen Gerät aufgesetzt wird? (1/5)

Verkauf.cjd.do@gmail.com

Docking-Station Repeater Connector

VGA-Anschluss Adapter

Wie nennt man die Hardware, über die unterschiedliche Schnittstellen für verschiedene Geräte über den USB-C-Port des Tablets aufgesetzt werden? (1/5)

Docking-Station Repeater Server

Router Verteiler

Welche Aussagen zum Surface Connect-Anschluss sind richtig? (2/5) Der Surface Connect-Anschluss ...

ist magnetisch.

dient der Datenübertragung.

wird mit dem Ladekabel verbunden. ist ein Einschub für Speicherkarten.

beﬁndet sich unter dem Ständer des Tablets.

**Bitte füllen Sie die Lücken aus:**

3

Das Tablet MS Surface Go umfasst Tastatur und Endgerät sowie ein . Bei Bedarf für die Bedienung der sensitiven Benutzeroberﬂäche ein

verwendet werden.

Tastatur und Endgerät sind über eine miteinander verbunden, die durch bloßes Anlegen der beiden Teile und die zwischen Tastatur und Tablet herstellt.

Der für das Tablet kann an der unteren Seite des Gerätes aufgeklappt  werden. Beﬁndet sich das Gerät in einer Schutzhülle, so ist die Schutzhülle mit einem

ausgestattet.

Das Tablet wird über den Startknopf auf der

eingeschaltet. Neben dem Startknopf beﬁndet sich der .

**Lautstärkeregler / Ladekabel / Schnittstelle / Stift (pen) / oberen linken Seite / eigenen Ständer / Ständer / magnetisch einrastet / Verbindung**

Verkauf.cjd.do@gmail.com

**Finden 10 wichtige Begriﬀe aus der Anleitung:**

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | F | Y | G | L | A | D | E | K | A | B | E | L | R | Ö | S | S | I | I | J |
| M | C | H | G | Ö | N | N | N | N | K | G | X | Q | Ü | D | T | R | A | I | P |
| B | R | R | S | C | H | U | T | Z | H | Ü | L | L | E | D | A | V | D | L | Y |
| U | B | H | M | B | S | X | G | I | L | J | G | B | K | I | R | U | A | D | T |
| D | O | C | K | I | N | G | - | S | T | A | T | I | O | N | T | P | P | O | Ä |
| U | H | T | C | Ö | D | Ä | T | A | S | T | A | T | U | R | K | V | T | E | Z |
| S | T | Ä | N | D | E | R | C | G | V | N | H | H | U | Ä | N | X | E | I | W |
| X | X | A | D | O | Z | G | V | U | Q | B | H | V | X | F | O | C | R | U | X |
| J | A | W | K | U | S | B | - | C | - | P | O | R | T | Ü | P | A | Q | G | C |
| P | P | K | A | I | C | N | X | G | K | Ä | C | O | P | Z | F | U | W | Z | J |
| S | C | H | N | I | T | T | S | T | E | L | L | E | D | N | M | J | M | Ö | L |
| M | B | C | O | N | N | E | C | T | - | A | N | S | C | H | L | U | S | S | Ü |

**Bitte füllen Sie die Lücken aus:**

5

Auf der rechten Seite beﬁnden sich die . Von oben nach unten sind dies:

* Headset und Mikrofonbuchse

-

* Surface Connect-Anschluss (Ladekabel)

Der Micro SD-Kartenleser ist angebracht.

Für den USB-C-Port gibt es unterschiedliche . Das sind kleine Geräte, die es ermöglichen, dass auch angeschlossen werden

können. Ein solcher Adapter hat zum Beispiel einen , so dass man eine Maus anschließen kann.

Einen Adapter mit mehreren verschiedenen Schnittstellen nennt man auch

. Diese wird ebenfalls an den

Verkauf.cjd.do@gmail.com

angeschlossen und kann z.B. für den Datenaustausch über HDMI-Kabel und Netzwerkkabel (Ethernet-Port) verwendet werden.

Der Surface Connect-Anschluss dient der . Der

Ladekabelstecker ist und rastet ein, wenn er an den Eingang des Tablets gehalten wird. Dabei kann das Kabel von unten oder von oben zugeführt werden.

Das Surface Tablet ist auf der Bildschirmseite mit einer

und auf der Rückseite eine ausgestattet.

**USB-C-Port / 8 Megapixel Kamera / unter dem Ständer / magnetisch / 5 Megapixel Frontkamera / Stromversorgung / Docking-Station / USB-3-Port / Adapter / ein anderes Kabel / USB-C-Port / Schnittstellen**

**Bitte schreiben Sie jeweils „Richtig“ oder „Falsch“ hinter die Aussagen:**

6

Falsch 6x Richtig 7x

Über den USB-C-Port ﬁndet die Stromversorgung des Surface-Tablets mit dem Ladekabel statt.

Über eine Schnittstelle erfolgt die Datenübertragung von einem Grerät zu einem anderen.

Der Startknopf beﬁndet sich auf der rechten Seite des Tablets. Das Tablet verfügt über zwei Kameras mit jeweils 8 Megapixel.

An den Surface Connect-Anschluss kann ein Adapter angeschlossen werden.

Über eine Dockingstation sind Datenübertragungen verschiedener Geräte möglich.

Der SD-Kartenleser dient zur Aufnahme einer Speicherkarte.

Verkauf.cjd.do@gmail.com

Der manuelle Lautstärkeregler beﬁndet sich auf dem Tablet oben links. Ein Adapter hat mehrere Schnittstellen.

Die „Nase“ bei der Docking-Station sorgt für einen stabilen Sitz auf dem USB-C-Port.

Der Surface Connect-Anschluss dient der Stromversorgung durch das Ladekabel.

Eine Stromversorgung ist bei geeignetem Kabel auch über den USB-C-Port möglich.

Das Surface-Tablet verfügt über keinen Kopfhörer-Anschluss.